主程序开始，选择模式，（服务器模式、单机模式）

服务器模式，开启服务。连接以后，循环接收消息。

发送UI->Handler->Server，接收Server->Handler->UI。Server和Handlerd都设为单例

数据传输：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有效包数据量 | 头 | 如果是数组，数据量+数据  如果固定大小，无数量字节 |
| 4B | 4B | 4B+nB  xB |

也就是说，整个包的数据量是4B+有效包数据量

正式开始以后：

服务器：

1、根据stepNum，如果是AI，让AI分析